第22届中国—东盟博览会人工智能展馆

咨询服务和设计搭建服务采购需求

为贯彻落实自治区加快推动人工智能高质量发展，打造面向东盟的人工智能国际合作高地的战略部署，自治区数据局将在2025年9月第22届东博会承办人工智能主题展馆，为推进展馆前期工作有序进行，拟采购专业团队支撑人工智能展馆设计搭建全过程服务。

一、工作目标

通过匹配东盟场景，展示最新成果，链接合作需求，扩大AI领域的中国方案、中国技术、中国产品对东盟国家的影响力和吸引力，吸引国内AI企业落户广西或通过广西渠道走向东盟，推动中国—东盟人工智能领域的创新合作。

二、采购内容

第22届中国—东盟博览会人工智能展馆以“携手智能时代，共建数字丝路”为主题，打造面积5150平方米的“4+1+N”展区（即东盟合作、核心技术、应用场景、互动体验4大主题展区，一个面向东盟的创新合作展馆，N个洽谈点）。

人工智能主题馆（B1馆，5000㎡）：采用‘4+N’布局，东盟合作区（714㎡）、核心技术区（1020㎡）、AI+应用场景区（1133㎡）、互动体验区（238㎡）共4大主题展区，并设N个分布式洽谈点。

面向东盟的创新合作展馆（B2馆，150㎡）：于会展中心B2场馆专设150㎡展区，聚焦广西与东盟开展人工智能合作的优势，通过展现一系列面向东盟的人工智能创新应用场景案例，呈现出“北上广研发+广西集成+东盟应用”的人工智能产业生态体系，推动中国与东盟在人工智能领域的深度合作与协同发展。

（一）专业设计

1.总体规划布局设计。根据展会主题、规模和功能需求，对展馆整体空间进行规划布局。确定各个展区（如主展区、企业展区、互动体验区、洽谈区、休息区等）的位置、面积和相互连接关系，优化空间利用效率，确保人流、物流的顺畅。

2.宣传物料设计。设计人工智能主题馆的【核心技术区】、【东盟合作区】、【AI+应用场景区】、【互动体验区】及面向东盟的创新合作展馆展位用于宣传推广的各类物料，除平面视觉设计中的部分物料外，还包括但不限于手提袋、T恤、徽章、纪念品、礼品包装盒等周边物料设计，以及线上宣传素材（如社交媒体图片、网页横幅、电子广告）设计，扩大展会宣传范围和品牌影响力。同时包含展会及【核心技术区】、【东盟合作区】、【AI+应用场景区】、【互动体验区】及面向东盟的创新合作展馆展位各类平面宣传物料和展示物料的设计，包括但不限于宣传海报、邀请函、展会手册、展商名录、展板图文、产品说明书等。根据展会主视觉系统和宣传需求，设计具有吸引力和传播力的平面内容。

3.展位空间设计。为人工智能主题馆的【东盟合作区】、【互动体验区】及面向东盟的创新合作展馆展位提供空间设计服务，包括展位造型设计、结构设计、功能分区设计、材料选择和展示道具设计等。根据参展商的需求和品牌特点，打造独特且实用的展位空间，展示企业形象和产品。

4.公共空间氛围设计。对展会公共区域（如入口大厅、通道、休息区、餐饮区等）进行氛围营造设计。通过空间装饰、灯光布置、软装陈设、艺术装置等手段，突出展区调性与辨识度，打造与展会主题相符的环境氛围，提升观众的整体体验。在展会场馆的墙面、地面、天花板等空间表面，设计与展会主题相关的图形、文字、图案等视觉元素，通过喷绘、张贴、投影等方式进行呈现，增强空间的视觉感染力和主题氛围。

5.主视觉系统设计。设计展会的核心视觉形象，包括主LOGO、主海报、色彩体系、字体规范等基础视觉元素，以及这些元素在展会各场景（如展位、宣传物料、现场布置）中的应用规范，确保展会视觉形象的统一和专业性。在保持主视觉系统统一性的基础上，实现各展区的差异化表达。

6.导视系统设计。设计展会现场的导视标识系统，包括总平面图索引牌（含展区分布、紧急出口、服务设施位置），以及楼层索引牌、区域指示牌、方向引导牌等。结合动态导览屏可触屏查询展区路线，确保导视信息清晰、准确、易于识别，帮助观众快速找到目标位置，提升展会的便利性和专业性。同时，以提升观众参观体验为目标，设计合理的观众流动路线。综合考虑观众的行为习惯、兴趣点和展会内容布局，规划从入口到出口的参观路径，设置引导标识和互动节点，避免观众迷路或产生参观疲劳，同时增加观众与展商的互动机会。

（二）施工设计（包括但不限于）

施工图深化设计。将人工智能主题馆及面向东盟的创新合作展馆展位前期的设计方案转化为详细的施工图纸和技术说明文件，包括建筑结构图纸、电气布线图、管道布置图、材料清单、施工工艺要求等，确保设计方案能够准确无误地施工落地。

（三）布展材料及施工要求

1.展位策划与设计： 根据大会主题，设计会场搭建方案及效果图（纸质、电子版），应急演练方案。总体图案设计、音响、灯光设备的布置，会场LED屏及拼接屏幕架子搭建、VI设计制作等；

2.造型制作： 根据采购方要求，专业桁架搭建，镀锌方管焊接安装支架。亚克力弧形吊楣固定安装，发光字整体挂装固定等。

3.地面制作：钢结构地台龙骨框架搭建，基层细木工板交错拼接，不锈钢全侧面收边强力胶背胶粘贴安装，钢结构基层，细木工板固定，装饰板面层洗防滑槽，淋油板背胶铺设，地贴等零星装饰等。

4.墙面制作：钢木结构漆板墙面，UV画面背胶粘贴，造型发光剪板，显示屏收边条，展台制作，展板造型框，标题立体字，中岛台，入口展墙等。

5.钢结构支架（挡光板）：钢结构柱子等。

6.展台灯具及布线： 灯带/导轨灯及轨道、展台整体电线，网线部署等。

7.场馆其他费用：网络、电箱费用、提供展会所需桌椅、饮用水、绿植、灭火器等。

8.运输及安装：搭建物料运输、布展等服务。

9.负责本展区结构搭建工作：按照采购方确定的展区设计方案，坚持高标准高要求的原则，开展驻场施工，于峰会开幕前完成搭建工作。结构搭建工作主要包括但不限于：通过数字可视化、展墙搭建、墙饰布置、产品展示、现场软装布置、配套电源布线等方式进行展览，图文展板等科技化展示方式。

10.提供高效运转的布展实施团队。本展区结构搭建服务工作须配备1名具备项目管理经验的项目经理、5名以上实施人员，实行7×24小时响应及服务。

其中，B1区东盟合作区搭建服务（约600平方米），公共区布展搭建服务（约100平方米），B2区面向东盟的创新合作展馆布展搭建服务（150平方米）。

（四）咨询服务（包括但不限于）

1.市场调研及定位分析。

通过收集、整理和分析行业动态、市场趋势、目标受众特征等数据，为展会精准定位，明确展会的核心价值、目标客群和差异化竞争优势，为后续设计提供数据支撑。

2.主题方案策划。

围绕展会定位，构思并制定展会主题，打造主题故事线，设计主题传播口号和视觉概念，形成完整的主题方案。

3.全流程运营策划。

涵盖展会筹备、执行到收尾的全周期运营规划。筹备期制定详细的项目进度表、人员分工方案、预算分配计划；执行期负责现场人员调度、各环节协调、突发事件处理；收尾期组织展会复盘，总结经验教训，如规划展会搭建时间节点、安排现场工作人员岗位等。

4.专项活动策划。

针对展会中的专项活动，进行独立策划。内容包括活动流程设计、嘉宾邀请与对接、环节创意构思、活动现场流程把控方案制定等。

5.宣传推广活动创意制定

制定展会宣传推广策略和创意方案，涵盖展会预热期、举办期和延续期的宣传规划。包括策划线上线下宣传活动形式（如社交媒体话题营销、线下路演、新闻发布会）、设计宣传推广内容、规划宣传渠道组合（如自媒体、传统媒体、户外广告），以提高展会知名度和吸引力。

6.互动体验设计

设计展会现场的互动体验项目和装置，包括沙盘，各类AI设备仪器等，利用AR、VR、MR、触摸屏、体感设备等技术，结合游戏化、场景化设计、声光互动装置，增加观众与展会内容的互动性和参与感，提升展会吸引力。

7.数字内容策划

策划并制作展会人工智能主题馆及面向东盟的创新合作展馆展位所需的各类数字内容，包括展会宣传片、展区多媒体展示内容（如3D产品演示视频、数据可视化大屏内容）、互动装置的数字素材（如游戏画面、虚拟场景）等，通过视频、动画、交互程序等形式展示展会信息和产品特点。

采购需求详见下表：

2025年东盟会期间人工智能展会规划明细表

序号	服务项目	服务内容描述	数量	单位
一	场地服务
1.1	场地租赁费	南宁国际会展中心B1展厅光地租金	198	个
1.2	其他费用	含①基础设施（电力供应）、②安保清洁（场馆安保、保洁等工作人员）、③场馆管理（场馆方服务人员、项目审批费用）等费用，协助企业完成线上报名审核、参展证件申办、特装展位报审、现场施工、布撤展等展务工作；	1	项
二	策划与设计服务
2.1	市场调研	资料梳理：收集整理国内人工智能展会材料，形成调研报告；为本次展会提供决策依据	1	项
2.2	展示策展	（1）根据展区主题编制主题展策划案。 结合人工智能主题展目标与定位，编制主题展策划案，需充分考虑展区特色与亮点、整体形象展现、成果展现等需求，进行合理分区，展示广西AI整体布局、政策、成效等内容；展示广西与东盟国家AI发展情况及合作需求、东盟企业技术产品、中资企业在东盟国家的重点项目等内容；展示中国头部AI企业在算力、数据、大模型等方面的技术和产品；展示面向东盟各国的重点应用产品及案例等内容。打造广西关于中国—东盟人工智能创新合作战略及政策宣介窗口，吸引国内AI企业落户广西或通过广西渠道走向东盟，推动中国—东盟人工智能领域的创新合作。内容布局应根据展示面积大小合理规划，形成展区整体创意构思、展示内容大纲、空间布局规划、动线规划、展陈风格规划。展示内容设计人员要求有丰富的规划设计能力，对空间尺度及展示环境有敏锐的洞察力，可以根据采购方要求进行深入分析、合理规划，同时具有针对性的设计、制作与呈现。	1	项
2.3	（2）根据策划案制定宣传招商策略 结合策划案，根据每个区域大小及展示内容大纲，拟定参展企业方向及名录，分广西壮族自治区内、省外、东盟三个大区域。针对不同区域制定宣传推广策略，选择不同媒体渠道，通过线上、线下方式向企业介绍本次人工智能主题展的优势，凸显参展价值，保障招展精准契合展区需求，助力打造高质量人工智能主题展。	1	项
2.4	（3）编制主题展运营执行方案 根据博览局要求，编制标准化服务体系，在展会前为参展企业提供商务对接、参展指引等一系列参展服务。在展中为看展观众提供入场引导、信息咨询、参展现场记录等现场服务。在展会提供展会效果评估报告，为后续继续办展提供决策依据。制定风险防控及应急管理机制，针对展区设备故障、安全事故等制定预案并演练，建立客户反馈机制，持续优化运营执行服务。	1	项
2.5	（4）创意效果设计 根据人工智能展目标与定位，主题展策划案，进行统一视觉规划设计、各区域主题风格3D效果设计、灯光设计及施工图设计，方案能够体现人工智能展会特色，吸引眼球。	1	项
三	宣传与招商服务
3.1	推广方案	根据策展方案，深化宣传招商策略，制定线上媒体宣传渠道方案、线下地推活动方案。方案需符合省内外以及东盟三个区域受众接受信息方式，能够真正达到宣传与招商效果。线上方案需包含媒体名单、投放策略、展示形式与风格、效果评估、投放预算等内容。线下方案需包含活动形式、选定地址、主要客户邀请策略、现场美陈布置、广告物料清单、海报或宣传单页风格、效果评估、活动预算等内容。	1	项
3.2	宣传设计	（1）平面类宣传：根据宣传推广方案进行相关文案编制、平面设计（包括但不限于宣传单页、宣传折页、易拉宝、邀请函、推文海报等平面设计内容），输出可编辑、印刷等源文件。	1	项
3.3	（2）视频类宣传：根据宣传推广方案进行相关视频脚本编制、视频制作（包括但不限于通过实地拍摄、AE、PR等软件进行视频拍摄、剪辑、后期特效、配音等视频制作内容），视频内容覆盖展前预热、展后成果展示等视频，适配多种媒体方式播出。	360	v
3.4	展前媒体投放（线上）	（1）国内媒体：官方媒体、自媒体博主等渠道宣传，通过5家官方主流媒体、20位以上知名博主进行集中投放。	1	项
3.5	（2）东盟国家媒体：①在印尼、越南、马来西亚、柬埔寨、老挝五个国家的主流新闻媒体以及高新技术行业媒体发布新闻稿，如印尼《婆罗洲期刊》、越南内参、马来西亚新闻网、柬埔寨新闻、老挝新闻网等。②Google信息流投放，锁定印尼、越南、马来西亚、柬埔寨、老挝五个国家，针对B端客户进行精准推广，重点面向AI人工智能、高新科技等行业用户，跳转落地页收集意向用户信息，预计曝光量800万+、点击量40万+。③TikTok推荐页信息流广告投放，锁定印尼、越南、马来西亚、柬埔寨、老挝五个国家，针对C端客户进行精准推广，重点面向AI人工智能、高新科技等行业的从业者、爱好人群，跳转落地页收集意向用户信息，预计曝光量190万+、点击量32万+。	1	项
3.6	展前媒体投放（线下）	（1）宣传物料制作：包括但不限于宣传单页、折页、邀请函、造型推头、易拉宝等印刷及广告物料制作。 ①宣传单页20000张，国外约5个国家，每个国家2000张。国内10000张，主要用于展会期间引流使用。 ②宣传折页6000册，国外约5个国家，每个国家1000册，国内1000册，主要用于招商使用。 ③邀请函1000份，主要用于重要客户参展邀请使用。 ④造型堆头5个，主要用于国外约5个国家使用。 ⑤易拉宝10个，主要用于国外约5个国家使用，每个国家2个。	1	项
3.7	（2）国内重要省份走访：走访浙江、江苏、上海、广东、深圳等商务主管部门、大数据主管部门，邀请其组织企业参加第22届东博会人工智能展区，并争取每个市举办1场推介会或座谈会。	5	场
3.8	（3）国外推广场地租赁	5	个
3.9	（4）东盟国家走访：在3个以上东盟国家开展推介活动，邀请东盟国家（马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、老挝、越南等）科技信息、人工智能类官方机构、企业组展参展费用。	3	场
3.10	展前推介会	（1）潜在参展商邀请：以电话形式逐个邀请潜在参展商，做好是否参加推介会记录。	300	家
3.11	（2）场地租赁：拟在大数据局6楼会议室进行，不产生费用。	1	项
3.12	（3）现场物料制作：易拉宝5个，分展区介绍。	5	个
3.13	（4）推介材料制作：推荐视频、ppt等内容制作。	1	项
3.14	展前企业攻关	精准攻关头部企业，通过一对一商务洽谈等形式，为头部企业量身定制个性化参展方案，拜访区内外人工智能初创企业15家以上。服务内容包括： 1、编制个性化参展方案； 2、拜访差旅费。	15	项
3.15	展前企业信息收集	为企业答疑解惑，收集整理企业参展信息及参展需求。	500	家
四	展览组织
4.1	展览组织	协助邀请、跟进、联系和落实企业参展，收集企业参展参会和展品信息；	1	项
4.2	规划企业展位、绘制展区图、推进相关展务工作，如通知企业缴费、出具展位确认书等；	1	项
4.3	协助企业策划展会期间相关配套活动；	1	项
4.4	协助对接博览局相关处室，及时了解相关信息，配合协调相关组展工作；如自治区领导及东盟国家商协会领导巡视展区，协助设计、制定巡馆路线，并对接巡馆路线上的企业；	1	项
4.5	为企业提供行业采购对接会、推介会、采购商经贸配对等服务。	1	项
4.6	展位确认，跟进、联系和落实企业线上报名参展。对接博览局，线上审核企业参展资格、安排规划展位。生成展位确认书，寄发展位确认书。	50	家

（1）面向东盟的创新合作展馆搭建设服务 （B2区）明细表

序号	服务项目	服务内容描述	数量	单位
一	东盟合作区搭建设服务 B2区，面向东盟的创新合作展馆150平
1	地面工程	（1）地台：15cm高密度复合板地台，B1级阻燃（氧指数＞32.0%、燃烧高度≤250mm，烟密度等级≤75SDR）	150	㎡
2	油淋板 耐热性‌：可承受较高温度，适合户外或高温环境使用。 ‌抗腐蚀性‌：耐化学溶剂和油污，表面光滑不易吸附污渍。 ‌机械强度‌：质地坚硬，适合承载重物或频繁使用的场景。	150	㎡
3	（4）铝扣条压边	60	m
4	（5）入口斜坡防滑条	2	项
5	基础框架	（1）顶面‌truss架：采用超高承重的钢管架，抗弯强度优异，能够支撑多层结构吊顶造型。	90	m
6	（2）钢管支撑柱：Q345-B钢材应力柱	4	根
7	（3）配件：钢板、吊葫芦等	1	项
8	顶面工程	（1）顶面造型：曲线造型，9mm阻燃木工板雕刻木龙骨封异型阻燃板刮腻子涂乳胶漆	150	㎡
9	（2）顶面面层：方通框封9mm阻燃木工板贴白色膜，做弯曲异型灯膜灯箱	150	㎡
10	墙面工程	（1）墙面造型：轻钢龙骨封9mm阻燃木工板木龙骨制作造型墙，刮腻子涂乳胶漆	150	㎡
11	（2）墙面面层：车贴	40	㎡
12	（3）墙面面层：灯膜灯箱	80	㎡
13	（4）PVC字：1.0PVC立体字 、1.5立体字展板、2.0PVC立体字，PVC电脑雕刻制作造型抛光打磨，UV喷印+晶片	1	项
14	（5）不锈钢发光字：门口及吊顶超大不锈钢发光字，5mm亚克力面板、晶格LED芯片	1	项
15	电气工程	（1）线路敷设：二级电箱、线缆接驳电箱、插座等，确保电力供应稳定	1	项
16	（2）灯光照明：36w筒灯、48w射灯、led氛围灯、50m柔性硅胶高亮灯带	1	项
17	展柜展台	（1）接待台：采用B1防火阻燃板，烤漆面饰 5m	5	m
18	（2）展品展台：采用B1防火阻燃板，1.2m/张，共10张	12	m
19	（3）圆形展岛：采用B1防火阻燃板，直径为1.8m	1	张
20	洽谈桌椅	圆桌+折椅	6	套
21	设备租赁	P2.0led屏幕租赁，含屏幕使用、安装调试、运输等费用。总尺寸为24㎡。1500一天一平。	5	天
22	55寸拼接屏，拼缝1.8mm租赁，含屏幕使用、安装调试、运输等费用。总尺寸为2×2，共4块，每块一天1300元计算，合计5200元/天。共2组2X2拼接屏。合计20800元/天。	5	天
23	75寸触摸一体机租赁，含I5以上ops电脑模块，屏幕使用、安装调试、运输等费用。4台，每台1350一天。合计一天5400元。	5	天
24	55寸透明屏：内含展示柜，可展示芯片、各种组件等物品。含屏幕使用、安装调试、运输等费用。共3台，每天按5000元计算。合计15000元/天。	5	天
25	笔记本电脑租赁，2台，每台150元/天，合计300元/天。	5	天
26	功放音响租赁：2套，每套1500元/天，合计4500元/天。	5	天
27	东盟国家展品运输	东盟国家展品运输服务	1	趟
28	展示内容制作	（1）视频制作：含脚本策划、素材制作、视觉特效包装、字幕制作、配音、剪辑等。	180	秒
29	（2）互动展示内容制作：机械臂互动展示	1	项
30	（3）触摸屏幕内容制作：根据每个屏幕展示主题，制作相关展示内容，含图片、ppt等，每个屏幕2项内容，共16项	16	项
31	（4）互动展项内容制作：保证有两项互动	2	项
32	现场保障	人员保障：控音师1名、电工1名，按300元/人/天计算。合计600元/天。	5	天
33	（2）安防保障：灭火器	6	个
34	（3）绿植美化	1	项
35	装展撤展	（1）运输费：物料运输	1	项
36	（2）布撤展费用	1	项
37	（3）垃圾清运	1	项
38	展台设计费	展位3D效果图设计、施工图设计、平面设计	120	㎡
39	保险费	展台保险	1	项

（2）人工智能主题展馆（B1展区）搭建明细表

序号	服务项目	服务内容描述	数量	单位
一	公共区布展搭建服务
1	主题门楼框架造型	（1）顶面‌truss架：采用超高承重的钢管架，抗弯强度优异，能够支撑多层结构吊顶造型。	262	米
2	（2）钢管支撑柱：Q345-B钢材应力柱	8	根
3	（3）配件：钢板、吊葫芦等	1	项
4	（4）50m柔性硅胶高亮灯带 铝合金边框 多种颜色发光	178	米
5	主题门楼发光字	（1）国产优质亚克力透光面板，不锈钢围边 (304不锈钢)，光源： LED模组	6	组
6	主题门楼冰屏	（1） P3.9，高达65%-85%的通透率，高亮度（4500-8000+nits）， 水平/垂直视角均≥160°，无缝拼接。总尺寸为40㎡。1500一天一平，合计60000.00元/天。	5	天
7	展厅顶部吊旗	（1）方钢结构拉高清黑底画布（3*5米）	8	面
8	公区廊道标识堆头	（1）木结构，电脑雕刻阻燃板（3*5米）	4	组
9	（2）LED发光字	4	组
10	展 区指引牌	（1）方钢结构拉高清黑底画布（3*5*0.6米）	20	块
11	公区地毯	1）铺设面积：2048㎡ 2）铺设要求：采用熨烫连接工艺，铺设整齐平坦，展期内须保持其使用性能，颜色为神情蓝，体现专业展的特有效果。材质为320克及防火等级B1以上的阻燃毯	2048	㎡
12	装展撤展	（1）运输费：物料运输	1	项
13	（2）布撤展费用	1	项
14	（3）垃圾清运	1	项
15	展台设计费	展位3D效果图设计、施工图设计、平面设计	1	项
16	保险费	展台保险	1	项
二	互动体验区搭建服务
1	地面工程	（1）地台：15cm高密度复合板地台，B1级阻燃（氧指数＞32.0%、燃烧高度≤250mm，烟密度等级≤75SDR）	119	㎡
2	（2）油淋板 耐热性‌：可承受较高温度，适合户外或高温环境使用。 ‌抗腐蚀性‌：耐化学溶剂和油污，表面光滑不易吸附污渍。 ‌机械强度‌：质地坚硬，适合承载重物或频繁使用的场景。	119	㎡
3	（4）铝扣条压边	31.6	m
4	（5）入口斜坡防滑条	1	项
5	顶面工程	（1）顶面造型：曲线造型，9mm阻燃木工板雕刻木龙骨封异型阻燃板刮腻子涂乳胶漆	119	㎡
6	（2）顶面面层：方通框封9mm阻燃木工板贴白色膜，做弯曲异型灯膜灯箱	119	㎡
7	墙面工程	（1）墙面造型：轻钢龙骨封9mm阻燃木工板木龙骨制作造型墙，刮腻子涂乳胶漆	119	㎡
8	（2）墙面面层：车贴	40	㎡
9	（3）墙面面层：灯膜灯箱	86	㎡
10	（4）PVC字：1.0PVC立体字 、1.5立体字展板、2.0PVC立体字，PVC电脑雕刻制作造型抛光打磨，UV喷印+晶片	1	项
11	（5）不锈钢发光字：门口及吊顶超大不锈钢发光字，5mm亚克力面板、晶格LED芯片	1	项
12	电气工程	（1）线路敷设：二级电箱、线缆接驳电箱、插座等，确保电力供应稳定	1	项
13	（2）用电租赁：展期动力电源，60A/380V	2	条
14	（3）施工期间临时用电：施工用电+照明用电	11	天
15	（4）灯光照明：36w筒灯、48w射灯、led氛围灯、50m柔性硅胶高亮灯带	1	项
16	展柜展台	（1）接待台：采用B1防火阻燃板，烤漆面饰 3m	6	m
17	洽谈桌椅	（1）圆桌+折椅	6	套
18	设备租赁	（1）75寸触摸一体机租赁：含I5以上ops电脑模块，屏幕使用、安装调试、运输等费用。2台，每台1350一天。合计一天2700元。	5	天
19	现场保障	（1）人员保障：服务人员2名，保证每个互动展项有工作人员进行协助互动，按500元/天计算，合计1000元/天	11	天
20	（2）安防保障：灭火器	8	个
21	（3）绿植美化	1	项
22	装展撤展	（1）运输费：物料运输	1	项
23	（2）布撤展费用	1	项
24	（3）垃圾清运	1	项
25	展台设计费	展位3D效果图设计、施工图设计、平面设计	58	㎡
26	保险费	展台保险	1	项
三	印度尼西亚展区搭建服务
1	地面工程	（1）地台：15cm高密度复合板地台，B1级阻燃（氧指数＞32.0%、燃烧高度≤250mm，烟密度等级≤75SDR）	46	㎡
2	（2）油淋板 耐热性‌：可承受较高温度，适合户外或高温环境使用。 ‌抗腐蚀性‌：耐化学溶剂和油污，表面光滑不易吸附污渍。 ‌机械强度‌：质地坚硬，适合承载重物或频繁使用的场景。	46	㎡
3	（4）铝扣条压边	29.2	m
4	（5）入口斜坡防滑条	1	项
5	基础框架	（1）顶面‌truss架：采用超高承重的钢管架，抗弯强度优异，能够支撑多层结构吊顶造型。	49.6	m
6	（2）钢管支撑柱：Q345-B钢材应力柱	4	根
7	（3）配件：钢板、吊葫芦等	1	项
8	顶面工程	（1）顶面造型：曲线造型，9mm阻燃木工板雕刻木龙骨封异型阻燃板刮腻子涂乳胶漆	46	㎡
9	（2）顶面面层：方通框封9mm阻燃木工板贴白色膜，做弯曲异型灯膜灯箱	46	㎡
10	墙面工程	（1）墙面造型：轻钢龙骨封9mm阻燃木工板木龙骨制作造型墙，刮腻子涂乳胶漆	52	㎡
11	（2）墙面面层：车贴	32	㎡
12	（3）墙面面层：灯膜灯箱	20	㎡
13	（4）PVC字：1.0PVC立体字 、1.5立体字展板、2.0PVC立体字，PVC电脑雕刻制作造型抛光打磨，UV喷印+晶片	1	项
14	（5）不锈钢发光字：门口及吊顶超大不锈钢发光字，5mm亚克力面板、晶格LED芯片	1	项
15	电气工程	（1）线路敷设：二级电箱、线缆接驳电箱、插座等，确保电力供应稳定	1	项
16	（4）灯光照明：36w筒灯、48w射灯、led氛围灯、50m柔性硅胶高亮灯带	1	项
17	展柜展台	（1）接待台：采用B1防火阻燃板，烤漆面饰 3m	3	m
18	（2）展品展台：采用B1防火阻燃板，1.2m/张，共5张	6	m
20	洽谈桌椅	圆桌+折椅	2	套
21	设备租赁	P2.0led屏幕租赁，含屏幕使用、安装调试、运输等费用。总尺寸为12㎡。1500一天一平。合计18000元/天。	5	天
26	功放音响租赁：1套，每套1500元/天，合计1500元/天。	5	天
27	东盟国家展品运输	东盟国家展品运输服务	1	趟
28	展示内容制作	视频制作：含脚本策划、素材制作、视觉特效包装、字幕制作、配音、剪辑等。	30	秒
29	现场保障	人员保障：控音师1名、电工1名	5	天
30	（2）安防保障：灭火器	4	个
31	（3）绿植美化	1	项
32	装展撤展	（1）运输费：物料运输	1	项
33	（2）布撤展费用	1	项
34	（3）垃圾清运	1	项
35	展台设计费	展位3D效果图设计、施工图设计、平面设计	46	㎡
36	保险费	展台保险	1	项
四	马来西亚展区搭建服务
1	地面工程	（1）地台：15cm高密度复合板地台，B1级阻燃（氧指数＞32.0%、燃烧高度≤250mm，烟密度等级≤75SDR）	52	㎡
2	（2）油淋板 耐热性‌：可承受较高温度，适合户外或高温环境使用。 ‌抗腐蚀性‌：耐化学溶剂和油污，表面光滑不易吸附污渍。 ‌机械强度‌：质地坚硬，适合承载重物或频繁使用的场景。	52	㎡
3	（4）铝扣条压边	30.4	m
4	（5）入口斜坡防滑条	1	项
5	基础框架	（1）顶面‌truss架：采用超高承重的钢管架，抗弯强度优异，能够支撑多层结构吊顶造型。	30.4	m
6	（2）钢管支撑柱：Q345-B钢材应力柱	4	根
7	（3）配件：钢板、吊葫芦等	1	项
8	顶面工程	（1）顶面造型：曲线造型，9mm阻燃木工板雕刻木龙骨封异型阻燃板刮腻子涂乳胶漆	52	㎡
9	（2）顶面面层：方通框封9mm阻燃木工板贴白色膜，做弯曲异型灯膜灯箱	52	㎡
10	墙面工程	（1）墙面造型：轻钢龙骨封9mm阻燃木工板木龙骨制作造型墙，刮腻子涂乳胶漆	52	㎡
11	（2）墙面面层：车贴	32	㎡
12	（3）墙面面层：灯膜灯箱	20	㎡
13	（4）PVC字：1.0PVC立体字 、1.5立体字展板、2.0PVC立体字，PVC电脑雕刻制作造型抛光打磨，UV喷印+晶片	1	项
14	（5）不锈钢发光字：门口及吊顶超大不锈钢发光字，5mm亚克力面板、晶格LED芯片	1	项
15	电气工程	（1）线路敷设：二级电箱、线缆接驳电箱、插座等，确保电力供应稳定	1	项
16	（4）灯光照明：36w筒灯、48w射灯、led氛围灯、50m柔性硅胶高亮灯带	1	项
17	展柜展台	（1）接待台：采用B1防火阻燃板，烤漆面饰 3m	5	m
18	（2）展品展台：采用B1防火阻燃板，1.2m/张，共20张	12	m
20	洽谈桌椅	圆桌+折椅	2	套
21	设备租赁	P2.0led屏幕租赁，含屏幕使用、安装调试、运输等费用。总尺寸为18㎡。1500一天一平。合计27000元/天。	5	天
26	功放音响租赁：1套，每套1500元/天，合计1500元/天。	5	天
27	东盟国家展品运输	东盟国家展品运输服务	1	趟
29	现场保障	人员保障：控音师1名、电工1名，按300元/人/天计算。合计600元/天。	5	天
30	（2）安防保障：灭火器	4	个
31	（3）绿植美化	1	项
32	装展撤展	（1）运输费：物料运输	1	项
33	（2）布撤展费用	1	项
34	（3）垃圾清运	1	项
35	展台设计费	展位3D效果图设计、施工图设计、平面设计	46	㎡
36	保险费	展台保险	1	项
五	泰国、新加坡、越南、菲律宾展区搭建服务
1	地面工程	（1）地台：15cm高密度复合板地台，B1级阻燃（氧指数＞32.0%、燃烧高度≤250mm，烟密度等级≤75SDR）	119	㎡
2	（2）油淋板 耐热性‌：可承受较高温度，适合户外或高温环境使用。 ‌抗腐蚀性‌：耐化学溶剂和油污，表面光滑不易吸附污渍。 ‌机械强度‌：质地坚硬，适合承载重物或频繁使用的场景。	119	㎡
3	（4）铝扣条压边	82	m
4	（5）入口斜坡防滑条	2	项
5	基础框架	（1）顶面‌truss架：采用超高承重的钢管架，抗弯强度优异，能够支撑多层结构吊顶造型。	62	m
6	（2）钢管支撑柱：Q345-B钢材应力柱	6	根
7	（3）配件：钢板、吊葫芦等	1	项
8	顶面工程	（1）顶面造型：曲线造型，9mm阻燃木工板雕刻木龙骨封异型阻燃板刮腻子涂乳胶漆	119	㎡
9	（2）顶面面层：方通框封9mm阻燃木工板贴白色膜，做弯曲异型灯膜灯箱	119	㎡
10	墙面工程	（1）墙面造型：轻钢龙骨封9mm阻燃木工板木龙骨制作造型墙，刮腻子涂乳胶漆	119	㎡
11	（2）墙面面层：车贴	59	㎡
12	（3）墙面面层：灯膜灯箱	60	㎡
13	（4）PVC字：1.0PVC立体字 、1.5立体字展板、2.0PVC立体字，PVC电脑雕刻制作造型抛光打磨，UV喷印+晶片	1	项
14	（5）不锈钢发光字：门口及吊顶超大不锈钢发光字，5mm亚克力面板、晶格LED芯片	1	项
15	电气工程	（1）线路敷设：二级电箱、线缆接驳电箱、插座等，确保电力供应稳定	1	项
16	（2）灯光照明：36w筒灯、48w射灯、led氛围灯、50m柔性硅胶高亮灯带	1	项
17	展柜展台	（1）接待台：采用B1防火阻燃板，烤漆面饰 12m	12	m
18	（2）展品展台：采用B1防火阻燃板，1.2m/张，共4张	12	m
20	洽谈桌椅	圆桌+折椅	6	套
21	设备租赁	P2.0led屏幕租赁，含屏幕使用、安装调试、运输等费用。总尺寸为18㎡。1500一天一平。合计27000元/天。	5	天
26	功放音响租赁：1套，每套1500元/天，合计1500元/天。	5	天
27	东盟国家展品运输	东盟国家展品运输服务	1	趟
29	现场保障	人员保障：控音师1名、电工1名，按300元/人/天计算。合计600元/天。	5	天
30	（2）安防保障：灭火器	12	个
31	（3）绿植美化	4	项
32	装展撤展	（1）运输费：物料运输	1	项
33	（2）布撤展费用	1	项
34	（3）垃圾清运	1	项
35	展台设计费	展位3D效果图设计、施工图设计、平面设计	119	㎡
36	保险费	展台保险	1	项
六	洽谈区搭建服务
1	地面工程	（1）地台：15cm高密度复合板地台，B1级阻燃（氧指数＞32.0%、燃烧高度≤250mm，烟密度等级≤75SDR）	72	㎡
2	（2）油淋板 耐热性‌：可承受较高温度，适合户外或高温环境使用。 ‌抗腐蚀性‌：耐化学溶剂和油污，表面光滑不易吸附污渍。 ‌机械强度‌：质地坚硬，适合承载重物或频繁使用的场景。	72	㎡
3	（4）铝扣条压边	34.4	m
4	（5）入口斜坡防滑条	1	项
10	墙面工程	（1）墙面造型：轻钢龙骨封9mm阻燃木工板木龙骨制作造型墙，刮腻子涂乳胶漆	72	㎡
12	（2）墙面面层：灯膜灯箱	20	㎡
13	（3）PVC字：1.0PVC立体字 、1.5立体字展板、2.0PVC立体字，PVC电脑雕刻制作造型抛光打磨，UV喷印+晶片	1	项
14	（4）不锈钢发光字：门口及吊顶超大不锈钢发光字，5mm亚克力面板、晶格LED芯片	1	项
16	电气工程	（1）灯光照明：48w射灯、	1	项
17	展柜展台	（1）接待台：采用B1防火阻燃板，烤漆面饰 3m	3	m
20	洽谈桌椅	圆桌+折椅	6	套
30	现场保障	（1）安防保障：灭火器	4	个
31	（2）绿植美化	1	项
32	装展撤展	（1）运输费：物料运输	1	项
33	（2）布撤展费用	1	项
34	（3）垃圾清运	1	项
35	展台设计费	展位3D效果图设计、施工图设计、平面设计	72	㎡
36	保险费	展台保险	1	项